Einer für alles: PUSH & GO Multiadapter von Halder

**So flexibel und leicht wie kein anderer**

**Unterschiedlichste Zubehörkomponenten für die Jagd einfach montieren**

***Im Revieralltag müssen für unterschiedliche Jagdsituationen immer wieder verschiedene Hilfsmittel an das Jagdgewehr montiert bzw. entfernt werden. Das Zweibein, um über einen langen Zeitraum präzise im Anschlag bleiben zu können, ist das beste Beispiel, aber bei weitem nicht das einzige. Mit dem neuen PUSH & GO Multiadapter von Halder kann der Jäger in Sekundenschnelle verschiedene Komponenten montieren und wechseln.***

„Unser neuer Multiadapter gehört durch die Verwendung von Leichtbaumaterialien – die Kombibuchse wird aus Titan und der Adapter-Korpus aus Aluminium gefertigt – zu den leichtesten am Markt verfügbaren Varianten. Er ist vielleicht sogar der leichteste. Auf jeden Fall ist er aber die flexibelste Lösung. Kein anderer Adapter vereint so viele Befestigungen in sich“, ist Robert Mitteneder, Vertrieb bei der Erwin Halder KG, begeistert.

Bis zu drei Picatinny-Schienen zum Beispiel für die schnelle und wiederholgenaue Montage eines Zweibeins können an dem neuen Multiadapter von Halder einfach mittels Inbusschrauben befestigt werden. Darüber hinaus sind zwei Buchsen zur Verbindung mit PUSH & GO Riemenbügeln und Stud-Adaptern darin integriert. Der Multiadapter lässt sich seitlich schwenken (30° nach links und 30° nach rechts). Robert Mitteneder: „Durch den Schwenkbereich können seitliche Unebenheiten der Schießunterlage von bis zu 30° problemlos ausgeglichen werden.“

**Einfache und schnelle Wechsel**

Der PUSH & GO Multiadapter ist nicht nur leicht und flexibel, sondern dank der bewährten Kugelsperrbolzen-Technologie auch blitzschnell und völlig geräuschlos am Gewehr befestigt. Dafür muss lediglich der Druckknopf betätig werden. Die Kugeln arretieren beim Loslassen des Knopfes selbsttätig und werden umgekehrt durch den Druck auf den Knopf entriegelt.

Um den Multiadapter verwenden zu können, ist lediglich die Montage der Kombibusche in den Vorderschaft erforderlich. Dafür muss die Kombibuchse – am besten von einem Büchsenmacher – stirnseitig am Schaft eingedreht, verklebt und/oder verschraubt werden. Wird der Multiadapter nicht verwendet, kann dann einfach der PUSH & GO Riemenbügel von Halder dort arretiert werden. Dabei kommt auch die große Besonderheit der Kombibuchse zum Tragen: Sie kann sowohl Riemenbügel mit Durchmesser 9,5 mm als auch mit 6 mm aufnehmen. „Die Kombibuchse haben wir eigens für den Multiadapter entwickelt. Der Grund ist ganz einfach: Wird ein Zweibein über den Multiadapter an dem Gewehr befestigt, muss aufgrund der Gewichtsbelastung zwingend mit einem Bolzendurchmesser von 9,5 mm verriegelt werden. Die Kombibuchse sorgt mit ihrer Doppelfunktion dafür, dass es dem Benutzer überlassen bleibt, welchen Riemenbügel er am Gewehrriemen verwendet – 6,0 oder 9,5 mm – beide passen!“, ergänzt Robert Mitteneder.

Halder liefert den Multiadapter in einer praktischen Box. Dabei haben Jäger die Wahl zwischen zwei Varianten: 6,0 mm und 9,5 mm. Neben dem Adapter selbst sind darin eine Kombibuchse für den Schaft, ein Stud-Adapter und drei Picatinny-Schienen enthalten. Damit hat der Jäger alle wichtigen Bestandteile beisammen.

**Weitere Informationen:**

**Erwin Halder KG**Erwin-Halder-Str. 5-9   
88480 Achstetten-Bronnen   
Germany

**Bernd Janner**

Tel.: +49 7392 7009-0   
Fax: +49 7392 7009-160   
info@halder.de  
www.halder.com

**Hinweis an die Redaktion:**

Text und Fotos können bei KSKOMM,   
Tel.: +49 2623 900780,   
E-Mail: [ks@kskomm.de](mailto:ks@kskomm.de),   
als Dateien angefordert werden.

Foto 1: Mit dem neuen PUSH & GO Multiadapter von Halder kann der Jäger schnell und einfach verschiedene Hilfsmittel am Gewehr montieren und wechseln. Dank hochwertiger Leichtbaumaterialien ist der Adapter selbst extrem leicht und fällt so kaum in Gewicht bei der Handhabung.

Foto 2: Picatinny-Schienen, PUSH & GO Riemenbügel, Stud-Adapter – mit dem extrem flexiblen PUSH & GO Multiadapter stehen Jägern alle Möglichkeiten offen, um Zubehör, wie etwa ein Zweibein, am Gewehr zu befestigen.

Fotos: Erwin Halder KG  
  
Artikel Id.-Nr.:508\_7372

Seiten: 1  
Anzahl Zeichen: 2217  
Zur Veröffentlichung frei bis:

**Über die Erwin Halder KG**

1938 legte Ingenieur Erwin Halder mit der Produktion des SIMPLEX-Schonhammers den Grundstein für das heute international erfolgreiche Unternehmen mit Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Slowenien, Südkorea, Japan und in den USA. Allein am Stammsitz in Achstetten-Bronnen sind heute mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit knapp 400. Stefan Halder leitet die Geschicke der Erwin Halder KG in dritter Generation. Das Familienunternehmen legt höchsten Wert auf Qualität in allen Produktbereichen. Dabei befindet sich die gesamte Prozesskette in einer Hand – von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum weltweiten Vertrieb.

Neben Schonhämmern und Forstwerkzeugen produziert und vertreibt Halder auch hochpräzise Normalien, modulare Vorrichtungssysteme zur Werkstückspannung und Luftfahrtprodukte. Das Sortiment umfasst rund 12.000 Normalien nach DIN/ISO und Werksnorm, wie Maschinen- und Vorrichtungsteile, Spannelemente, Bedienteile und Maschinenelemente. Zudem ist die Erwin Halder KG nach EN 9100:2016 für eine luftfahrtkonforme Fertigung zertifiziert. Seit 2013 ist das Unternehmen ein vom Luftfahrtbundesamt zugelassener Hersteller (nach EASA Part 21G) für Luftfahrtprodukte. Zu den weltweiten Kunden gehören sowohl der örtliche Handwerker als auch Hightech-Industrieunternehmen. Neben dem Standardsortiment ermöglichen Fachkompetenz und Erfahrung auch kundenspezifische Sonderlösungen.

**Erfahren Sie mehr über die Erwin Halder KG**

auf www.halder.com/de und folgen Sie uns   
auf Facebook unter www.facebook.com/HalderNormteile/ und   
www.facebook.com/HalderHandwerkzeuge/   
auf LinkedIn unter linkedin.com/company/erwin-halder-kg   
auf XING unter www.xing.com/companies/erwinhalderkg   
auf YouTube unter www.youtube.com/channel/UC5h\_MbtpB4gOfI7T2lxq77w   
auf Instagram unter https://www.instagram.com/haldertools/

**Pressekontakt:**

**KSKOMM GmbH & Co. KG**Jahnstraße 13  
56235 Ransbach-Baumbach  
Germany

Tel.: +49 2623 900780  
Fax: +49 2623 900778  
E-Mail: [ks@kskomm.de](mailto:ks@kskomm.de)  
URL: [www.kskomm.de](http://www.kskomm.de)